Załącznik nr 1

Przedmiotem zapytania cenowego jest dostawa wodomierzy przystosowanych do radiowego przesyłu danych,  w następujących ilościach i rodzajach:  
a) Wodomierze jednostrumieniowe, suchobieżne z uszczelkami montażowymi
 DN 15, Q3 2,5 G ¾  L110 -    50 szt.
 DN 20, Q3 2,5 G1    L130 -  450 szt. 
            Wymagania szczegółowe:
·   Parametry metrologiczne zgodne z MID R-80 w poziomej i R-50 w pionowej pozycji zabudowy,
·   wszystkie wodomierze muszą być fabrycznie nowe i posiadać aktualne  certyfikaty badania typu WE, zgodne z MID 2014/32/WE oraz Rozporządzeniem Ministra Gospodarki z dnia 23 października 2007r. w sprawie wymagań, którym powinny odpowiadać wodomierze oraz szczegółowego zakresu sprawdzeń wykonywanych podczas prawnej kontroli metrologicznej tych przyrządów pomiarowych (Dz.U. Nr 2009/2007 poz. 1513).
· Blokada pełnego obrotu liczydła,
· Dwie osie łożyskowe wirnika,
· Brak opaski łączącej liczydło z korpusem wodomierza,
· Zabezpieczenie przed działaniem zewnętrznego pola magnetycznego,
· Możliwość zamontowania głowicy z tworzywa sztucznego z klapką w celu ochrony liczydła wodomierza,
· Modularne liczydło - możliwość montażu zamiennie nadajnika impulsów oraz modułu z interfejsem danych oraz nadajnika radiowego do zdalnego odczytu o dwukierunkowej transmisji danych z jednokierunkowym odczytem inkasenckim w trakcie eksploatacji wodomierza bez zrywania plomby legalizacyjnej,
· Wodomierze muszą być przystosowane do współpracy z nadajnikami radiowymi systemu SCOUT posiadanymi przez Zamawiającego 

b) Wodomierze objętościowe, suchobieżne
[bookmark: _GoBack]-DN 20, Q3 4,0 G1 L130 -   szt. 250
Wymagania szczegółowe:
· Parametry metrologiczne wodomierzy zgodne z PN-ISO 4064 oraz PN-EN 14154.
· Wszystkie wodomierze muszą być fabrycznie nowe i posiadać aktualne certyfikaty badania typu WE, zgodne z MID 2014/32/WE oraz Rozporządzeniem Ministra Gospodarki z dnia 23 października 2007r. w sprawie wymagań, którym powinny odpowiadać wodomierze oraz szczegółowego zakresu sprawdzeń wykonywanych podczas prawnej kontroli metrologicznej tych przyrządów pomiarowych (Dz.U. Nr 2009/2007 poz. 1513).
· Wodomierze objętościowe z elektronicznym liczydłem,  w pełni hermetyczne (IP68), zasilanie bateryjne o trwałości baterii min. 12 lat oraz z wbudowanym modułem komunikacji radiowej i rejestratorem  cyfrowym. 
· Klasa metrologiczna min. R315 w dowolnej pozycji zabudowy
· Wodomierze powinny posiadać odporność na maksymalne ciśnienie robocze 1,6 MPa.
· Liczydła wodomierzy powinny być chronione pokrywką.
· Korpusy wodomierzy objętościowych z liczydłem elektronicznym, powinny być wykonane z mosiądzu
· Wodomierze powinny pochodzić od jednego producenta oraz być produkowane na terenie Unii Europejskiej.
· Dostarczane wodomierze muszą posiadać aktualną cechę legalizacyjną.
· Wodomierze powinny podlegać legalizacji ponownej w ramach serwisu pogwarancyjnego w autoryzowanych punktach serwisowych producenta na terenie RP.

Gwarancja na bezawaryjną pracę wodomierzy powinna wynosić minimum 36 miesięcy.
Wykonawca w ramach dostawy  zobowiązuje się ponieść koszty aktualizacji i dostosowania programu na którym obecnie pracuje Zamawiający do współpracy z oferowanym typem wodomierzy -oraz zapewnienia możliwości dostosowania posiadanych przez Zamawiającego urządzeń do wydruku faktur bezpośrednio u  odbiorcy po dokonanym odczycie. Niezbędne poprawy programu dokonane będą przez firmę posiadającą licencję autora programu.

